TŠÚR 01
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke
Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete Internet
Technické parametre účastníckeho rozhrania

Verzia: 1.0
Dátum vydania: 1.1.2012

1. Úvod
V zmysle § 36 odseku 2 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje spoločnosť LIFEPC.SK, s.r.o. technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia užívateľov. 
Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v tomto dokumente a požiadavky na riešenie prípadných problémov užívateľov smerujte na adresu spoločnosti:
LIFEPC.SK, s.r.o.
Prevádka: Partizánska cesta 94
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0903671494, 0911017774
2. Predmet špecifikácie 
Spoločnosť poskytuje služby pripojenia do dátovej siete prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. 
Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť poskytuje prístup koncového zariadenia užívateľa do dátovej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet. 
3. Koncový bod siete 
V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní: 
- rozhranie Ethernet podľa normy IEEE 802.3 [1] s prenosovou rýchlosťou 10, 100  Mbit/s. 
Rozhranie je elektrické, 8-vodičové metalické podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s a podľa 100BASE-T2 pre rýchlosti 100 Mbit/. Vedenie je ukončené nerozoberateľným spojom s 8-vývodovým konektorom podľa IEC 60603-7 [2]. Koncový bod je umiestnený v priestoroch bytu, chodby, alebo kancelárie, ktorý je vo vlastníctve alebo v prenájme užívateľa v podobe ukončenia káblu koncovkou. K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3.

Vývod na konektore RJ45	Popis okruhu 	Okruh 	
1 	Transmitted data 	TD+ 	
2 	Transmitted data 	TD- 	
3 	Received data 	RD+ 	
4 	- 	- 	
5 	- 	- 	
6 	Received data 	RD- 	
7 	- 	- 	
8 	- 	- 	

Tabuľka č.1: Rozhranie IEEE 802.3 - priradenie vývodov 

- rozhranie Wireless LAN 2,4 GHz, 5 Ghz podľa normy IEEE 802.11 resp. IEEE 802.11b, IEEE 802.11a [3]. 
K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11 resp. IEEE 802.11b. Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčania IEEE 802.11 a IEEE 802.11b. Rozhranie je rádiové s moduláciou FHSS, resp. DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE. 
4. Skratky 
IEEE Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov 
10BASE-T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení 
100BASE-T rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení 
FHSS Frequency hopping spread spectrum 
DSSS Direct sequence spread spectrum

5. Odkazy na použité technické dokumenty 
[1] IEEE Std 802.3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications, 8 march 2002 
[2] IEC 60603-7: Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards, Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality, 1990 
[3] Standard IEEE 802.11b-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

6. História dokumentu 
Účastnícka prípojka pre pripojenie do dátovej siete 	
TŠÚR 01 V1.0 	1.1.2012